Krycí list na rekonstrukci bazénové technologie.

Krytý bazén Bystřice

1. Podvodní robot pro čištění dna a stěn bazénu 1ks

Pro bazény 25 m. Autonomní provoz, možnost dálkového ovládání

1. Výměna cirkulačních čerpadel . a) Cirkulační čerpadlo 2 ks

Materiál bronz. Parametry H 8 = 115m3/h, H 10 = 105 m3/h H 12 = 95 m3/h

b) Vodoinstalační materiál 1 ks Vzhledem k rozdílným rozměrům nových čerpadel oproti původním a také rozdílům v dimenzích sání a výtlaku nutno provést úpravy potrubí. c) Zhotovení zapuštěné jímky pro čerpadla 1 ks V ceně zahrnuty bourací a stavební práce, odvoz suti, betonáž, hydroizolace, odvodňovací kanálek zabraňující zatopení čerpadel v případě havárie.

d) Frekvenční měniče pro čerpadla 2 ks

Zařízení pro regulaci výkonu čerpadel v závislosti na návštěvnosti bazénu

Cena včetně montáže

1. Výměna automatického systému měření kvality vody a dávkování chemikálií včetně sběru, přenosu a ukládání dat.

( měření pH, volného i vázaného chloru, redox potenciálu. Možnost sledování těchto veličin přes internet )

1. Měřící a dávkovací stanice 1 ks
2. Montáž, oživení systému, zaučení obsluhy 1 ks
3. Zavedení internetu do velínu obsluhy 1 ks
4. Počítač pro ukládání a vizualizaci dat 1 ks
5. Výměna nefunkčních zpětných klapek na sání a výtlaku čerpadel
6. Klapka mezipřírubová s příslušenstvím

DN 125 2 ks

1. Klapka mezipřírubová D 225

bez příslušenství 2 ks

1. Šrouby mosaz pro klapky D 225 2 sady
2. Výměna vzduchovače
3. Vzduchovač 3 kW 1
4. Sací filtr pro vzduchovač 1

Montážní práce

Revize elektro

Celkem

DPH 21 %

**Cena včetně DPH**