Obecní úřad Bystřice

Bystřice 334

739 95 Bystřice nad Olší

V Bystřici, dne

 …………………

Věc:**Žádost o zápis dokončené stavby do registru RÚIAN**

Žadatel:

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, fyzická osoba podnikající uvede jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu sídla; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla)

.............................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:

 ……………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail:

 ……..................................................................................................................................

Datová schránka:

 ………………………................................................................................................

Žádám(e) obecní úřad Bystřice o zápis stavby

Název stavby:

......................................................................................................................................

Nově po zaměření na pozemku parc. č.

 ..............................................................................................

V katastrálním území

..........................................................................................................................

**RÚIAN - INFORMACE PRO ZÁPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU**

\*) Údaje, které neodpovídají typu a stavu objektu se nevyplňují

Typ staveb. objektu: [ ]  Budova s č.p. [ ]  Budova s č.ev. [ ]  Budova bez č.p./č.ev.

Katastrální území:       Číslo domovní\*):

Parcela:       Číslo orientační\*):

Ulice\*):

**Datum dokončení (den, měsíc, rok):** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

**Způsob využití:**

[ ]  zemědělská usedlost

[ ]  bytový dům

[ ]  rodinný dům

[ ]  stavba pro rodinnou rekreaci

[ ]  stavba pro shromažďování většího počtu osob

[ ]  stavba pro obchod

[ ]  stavba ubytovacího zařízení

[ ]  stavba pro výrobu a skladování

[ ]  zemědělská stavba

[ ]  stavba pro administrativu

[ ]  stavba občanského vybavení

[ ]  stavba technického vybavení

[ ]  stavba pro dopravu

[ ]  garáž

[ ]  jiná stavba

[ ]  víceúčelová stavba

[ ]  skleník

**Definiční bod stavby** (určí geodet v geometrickém plánu): x=      y=

………………….. ……………….

**Zastavěná plocha**1) [m2]:

**Podlahová plocha**2) [m2]:

**Obestavěný prostor**3) [m3]:

**Počet podlaží**4)**: celkem:**vstup 1: vstup 2: vstup 3: vstup 4:
vstup 5: vstup 6: vstup 7: vstup 8:

**Počet bytů**5)**: celkem:**vstup 1: vstup 2: vstup 3: vstup 4:
vstup 5: vstup 6: vstup 7: vstup 8:

**Výtah:** [ ]  S výtahem [ ]  Bez výtahu

**Druh konstrukce:**

[ ]  Cihly, tvárnice

[ ]  Kámen

[ ]  Kámen a cihly

[ ]  Kámen, cihly, tvárnice

[ ]  Stěnové panely

[ ]  Monolit

[ ]  Nepálené cihly

[ ]  Dřevo

[ ]  Jiné materiály a kombinace

**Způsob vytápění:**

[ ]  Centrální domovní

[ ]  Centrální dálkové

[ ]  Lokální

[ ]  Jiné (i bez topení)

**Přípojka vodovodu:** [ ]  S vodovodem [ ]  Bez vodovodu

**Přípojka kanalizační sítě:**

[ ]  Přípoj na kanalizační síť

[ ]  Vlastní čistírna

[ ]  Žumpa, jímka

[ ]  Bez kanalizace a jímky

**Přípojka plynu:**

[ ]  Plyn z veřejné sítě

[ ]  Plyn z domov. zásobníku

[ ]  Bez plynu

…………………………………………….

Podpis žadatele

1. Zastavěnou plochou stavebního objektu se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.
Informace o zastavěné ploše je jedním z údajů o stavbě v dokumentaci stavby (viz obsah dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.).
2. Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy (vč. půdy). Do této plochy se nezahrnují stavební plochy (např. plochy nosných, dělících nebo jiných konstrukcí – sloupy, pilíře, příčky, komíny).
Podlahová plocha zpravidla odpovídá ploše užitné, která je jedním z údajů o stavbě v dokumentaci stavby (viz obsah dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.).
3. Obestavěný prostor budovy je součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.
Informace o obestavěném prostoru je jedním z údajů o stavbě v dokumentaci stavby (viz obsah dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.).
4. Součet všech podlaží v budově. Je-li budova podsklepená, pak se započítávají i podzemní podlaží. Pro statistické účely se obyvatelné podkroví (zpravidla u rodinných domů) započítává jako samostatné nadzemní podlaží.
Pokud má budova více vchodů do samostatných částí budovy, musí se uvést také počty podlaží pro jednotlivé vchody.
5. Počtem bytů v budově se rozumí součet bytů, do kterého se zahrnou všechny byty trvale obydlené jako stavebně technické jednotky (tzn., administrativně rozdělený byt se počítá jako jedna bytová jednotka) a dále všechny neobydlené byty i byty uvolněné dočasně k jiným účelům než k bydlení.
Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.
Pokud má budova více vchodů do samostatných částí budovy, musí se uvést také počty bytů pro jednotlivé vchody.